フロントクランクシャフトシールの状態

アイドリングの不調は、パワーステアリング・オルタネータ・ベルトが破断してから発生していた。破断したベルトがクランクシャフトシールに噛み込み、シールを破損している。



フロントクランクシャフトシールの状態

以下動画でも確認できます。

<https://www.youtube.com/watch?v=MMBYMOjIe58>



取り外したクランクシャフトシール。左が取り外したもの、右が新品。



クランクシャフトシール交換後